Прайс-лист

ООО «Алтайстройсмесь» в течении нескольких лет представляет на рынке РК гидроизоляционный материал двойного защитного и проникающего действия «Гидропромикс» («Гидропротект») на минеральной основе. Материал себя хорошо зарекомендовал как обеспечивающий высокую водонепроницаемость, в т.ч. в сооружениях с высоким водяным давлением (до W-20), даже при «обратном» давлении. Использование «Гидропромикс» обеспечивает строительным конструкциям высокую морозостойкость – более 350 циклов, устойчивость в агрессивных средах, повышенную прочность. Эти качества материал подтвердил при его использовании на восстановлении очистных сооружений промышленных стоков, напорных коллекторов, теплообменных градирен, пожарных и питьевых резервуаров, бассейнов, насосных станций, санузлах, душевых, эксплуатационных кровлях, при восстановлении фундаментов зданий, подвальных помещений, паркингов и т.д. **1. «Гидропромикс»** превосходит по указанным качествам практически все аналогичные материалы, доступен по цене, легок в применении. «Гидропромикс» используется на многочисленных объектах и прекрасно служит уже более 10 лет**. Цена «Гидропромикса» - 400 тенге за 1 кг. Расход материала 0,8 – 4кг на 1кв.м.**В зависимости от структуры обрабатываемой поверхности, марки бетона и решения поставленных задач.Подробная информация о порядке применения «Гидропромикса», перечень объектов, где был использован данный материал, а также информация о некоторых других материалах активно используемых при современном строительстве могут быть направлены в Ваш технический отдел. Возможны скидки.Краткая характеристика имеющихся в наличии строительных материалов:

**2. Ускоритель** – добавка быстрого схватывания (15-20секунд) для цементных растворов и бетона. «Предназначена» для предотвращения сильного просачивания воды**. Канистра 35 кг. Цена 1кг – 1550 тенге;**

**3. Битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «Биом-И»** - однокомпонентная, готовая к применению; гидроизоляция ж/бетонных и бетонных конструкций, защита металлических поверхностей от коррозии, приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, ремонт и устройство сложных участков кровли (примыкания, сливы, неровная поверхность). **Цена: 1кг-340 тенге (бочка -205кг); (ведро 10кг)-4500тенге: (ведро12,5кг)- 5625тенге. Расход материала 0,8 – 3,2 кг на 1 м.кв.;**

**4. Антигедрон 4** – **шовный материал; Цена 1кг- 1700тенге;**

**5. Нетрол –** техническое очищающее средство **Цена 1кг.-650тенге; мешок 5кг,10кг, 40кг. применяется в виде раствора (1:4-1:6) для удаления высолов при строительстве, удаление молочного, винного, мочевого камней**. Раскрытие пор бетонных поверхностей, перед нанесением других покрытий. ( Разрушение пленки бетонного молочка, для улучшения адгезии). (Удаление плесени, грибка…). Очистка технологического оборудования и трубопроводов в теплоэнергетике, в молочной, пивоваренной, винодельческой промышленности. Хорошо растворим в воде.

**6. Противоморозная добавка «Хидрозим-Т»** (концентрат); Жидкий антифриз для бетонов, цементных растворов. Снижает точку замораживания, уменьшает расход воды, не ухудшая обрабатываемость бетонной смеси**. Цена 1кг–330тенге (мешок 20кг; 10кг);**

**7. Гидрофобная жидкость BETEK-1** – предотвращает образование трещин, уменьшает расслоение растворов. Добавляется в строительные смеси, штукатурные растворы, замазки. Расход материала 0,4кг на 1кв.м. Разводится водой 1:4. Цена 1банки(20кг) –13 000тенге.

**8. «Фасил-К –** бесцветная, водоотталкивающая, антисептическая пропитка для фасадов, отмостков, тротуарной плитки; увеличивает морозостойкость, предотвращает высолы. Разводится водой 1: 15-20. **Цена 1кг– 2800 тенге; канистра 25кг**. Расход материала 0,4кг на 1кв.м.

**9. «Силор»** – применяется для антикоррозийной защиты, гидрофобизации и упрочнения бетона, кирпича, штукатурки, дерева, металла и т.д. Пропитанный слой дает упрочнение, стойкость к истиранию, трещинам, ударам, уничтожает, предотвращает появление грибков, мхов, высолов, устойчив к агрессивным средам. Водонепроницаемость до W 20. **Расход 0,3 –0,5 кг на 1м2. Цена 1кг – 2800тенге; Канистра(20кг.)**

**10. Уайт-Спирит- Цена за 1 литр-170тенге.**

**11. Латафлекс- Цена -1 канистра (10кг)- 11500тенге.**

Услуги по гидроизоляции (оценка, консультации, работы) – ТОО «Алтайстройсмесь»

Приглашаем к сотрудничеству! Ищем региональных представителей.

Официальный дистрибьютор ООО «Алтайстройсмесь» в г.Алматы – ИП «Альшеновская Е.В.»

 Телефон-факс: (727) 238-16-00, сот. 8-7013624249, 8-7013302569

 Е-mail: a \_stroy\_ sm@ mail.ru www. gidropromiks.kz